**Меры пожарной безопасности**

**Правила и меры пожарной безопасности при обращении с электроприборами:**

- Подход к розетке должен обеспечивать возможность отключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае его возгорания или появления первых признаков возгорания.

- Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее).

- Эксплуатировать электрооборудование необходимо строго согласно инструкции завода-производителя.

- Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.

- Не пользуйтесь электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.

- Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей, а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания – это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию и пожару.

- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

- Не используйте электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

**Основные правила использования бытовых газовых приборов:**

- Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

- Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

- Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных.

- В обязательном порядке регулярно проверяйте исправность газового оборудования. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования и его обслуживание.

**При эксплуатации печного оборудования:**

- перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором;

- не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи;

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;

- не следует сушить на печи вещи и сырые дрова;

- следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

**При первых признаках возгорания или запахе дыма, не мешкая необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, отчетливо сообщить точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.**

**Меры пожарной безопасности**

**Правила и меры пожарной безопасности при обращении с электроприборами:**

- Подход к розетке должен обеспечивать возможность отключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае его возгорания или появления первых признаков возгорания.

- Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее).

- Эксплуатировать электрооборудование необходимо строго согласно инструкции завода-производителя.

- Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.

- Не пользуйтесь электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.

- Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей, а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания – это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию и пожару.

- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

- Не используйте электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

**Основные правила использования бытовых газовых приборов:**

- Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

- Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

- Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных.

- В обязательном порядке регулярно проверяйте исправность газового оборудования. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования и его обслуживание.

**При эксплуатации печного оборудования:**

- перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором;

- не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи;

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;

- не следует сушить на печи вещи и сырые дрова;

- следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

**При первых признаках возгорания или запахе дыма, не мешкая необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, отчетливо сообщить точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.**